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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk103259270]将样品缩分至约2.5kg，再缩分成四份，每份不少于600g，分装于洁净、干燥的塑料瓶中。2份作为检验样品，另2份作为备用样品。

2 检验依据
表1 有机肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮(N)
	NY/T 525—2021

	2 
	总磷(P2O5)
	NY/T 525—2021

	3 
	总钾(K2O)
	NY/T 525—2021

	4 
	总养分(N+P2O5+K2O)
	NY/T 525—2021

	5 
	有机质
	NY/T 525—2021

	6 
	水分（鲜样）
	GB/T 8576—2010

	7 
	酸碱度(pH值)
	NY/T 525—2021

	8 
	种子发芽指数（GI）
	NY/T 525—2021

	9 
	机械杂质的质量分数
	NY/T 525—2021

	10 
	总砷
	NY/T 1978—2022

	11 
	总镉
	NY/T 1978—2022

	12 
	总铅
	NY/T 1978—2022

	13 
	总铬
	NY/T 1978—2022

	14 
	总汞
	NY/T 1978—2022

	15 
	总铊
	GB 38400—2019

	16 
	氯离子
	GB/T 15063—2020

	17 
	缩二脲
	GB/T 22924—2008

	18 
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.2—2004

	19 
	粪大肠菌群数
	GB/T 19524.1—2004

	20 
	包装标识（养分含量、含氯标识、添加物、名称中的禁用语）
	GB 18382—2021
NY/T 525—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
NY/T 525—2021 有机肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。
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