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[bookmark: _Toc214003825][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国农业生产资料流通协会提出并归口。
本文件起草单位：中国农业生产资料流通协会、中农聚田(北京)农业科技有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、浙农集团股份有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司、广东天禾农资股份有限公司。
本文件主要起草人：龙文、符纯华、程晓霖、许锋、乔利英、王晓雪、丁俊杰、李智伟、周福燕、程婷婷、姜俊、谢维、张宇航、陈勇波。


[bookmark: BookMark4]

农资（储备）库建设与管理规范
[bookmark: _Toc214003826][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc213853799][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了农资（储备）库的总体要求、建设要求、管理要求等内容。
本文件适用于农资（储备）库的建设与管理。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc213853800][bookmark: _Toc214003827][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2894  安全标志及其使用导则
GB 15603  危险化学品仓库储存通则
GB/T 28581  通用仓库及库区规划设计参数
GB/T 37070-2018  农业生产资料供应服务 农资仓储服务规范
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50187-2012  工业企业总平面设计规范
GB 51157  物流建筑设计规范
GB 55031  民用建筑通用规范
GB 55037  建筑防火通用规范
SB/T 11164  绿色仓库要求与评价
[bookmark: _Toc97195093][bookmark: _Toc214003828][bookmark: _Toc213853801]术语和定义
GB/T 43420界定的以及下列术语和定义适用于本文件。


农业生产资料  agricultural production means
农资
农业生产所需投入的物质资料。
通常包括肥料、农药、农膜、种子、饲料和饲料添加剂、兽药、农机具及配件等。
[来源:GB/T 43420-2023,3.1]


农资（储备）库  the (reserve) warehouse of agricultural production means
优先用于存放国家和地方政策性农资储备的仓库。
[bookmark: _Toc214003829]总体要求
满足肥料等重要农资储备需求。
宜优先满足政策性农资储备需求，兼顾其他商业性农资存放需要。
应符合国家农业现代化发展趋势，利用现代科学技术提升仓储综合能力，符合绿色高质量发展要求。
[bookmark: _Toc214003830]建设要求
[bookmark: _Toc214003831]基本要求
宜符合当地农资生产、流通、消费的实际情况和发展趋势，有效提高农资仓储流通效率。
宜做到选址适宜、布局合理、规模适当、安全经济、绿色环保。
宜充分利用社会公用设施和原有设施，避免重复建设。
[bookmark: _Toc214003832]规模等级划分
农资（储备）库建设规模按综合存储库容或建筑总面积划分为中心库、省域库和县域库，具体分类标准见表1。其中，中心库配送半径不宜少于500km，省域库配送半径不宜少于200km，县域库配送半径不少于30km。
农资（储备）库综合存储库容、建筑总面积指标
	类型
	综合存储库容（t）
	建筑总面积（㎡）

	中心库
	≥40000
	≥20000

	省域库
	≥10000
	≥6000

	县域库
	≥3000
	≥2000

	注：建筑总面积根据属地的容积率要求，采用不同的建筑型式。


[bookmark: _Toc214003833]选址要求
宜优先考虑在粮食主产区和产粮大县区域、重要物流枢纽、农资集散地布点，并结合当地农资仓储设施存量与地方规划选点建设。
应避开污染源。
应避开基本农田、生态保护区等区域。
应避开高压线、地下光缆、电缆、油气管道等设施。
宜具备可靠、适用的电源、水源及相对完善的通讯与信息网络等基础设施。
宜符合GB 50187中3.0.1、3.0.10和3.0.14的相关要求。
宜临近铁路货运站（或专用线）、港口码头、高速公路、国道、省道等交通便利区域，进出仓库的道路无限行限制。
宜考虑地质条件稳定、地形平坦、地质坚固、排水良好的库址。
[bookmark: _Toc214003834]农资（储备）库构成
农资（储备）库建设内容包括房屋建筑、室外工程配套设施、辅助设备等。应根据实际需要及地方条件合理确定。
农资（储备）库房屋建筑包括仓储用房、经营管理与生活服务用房。仓储用房包括库房、装卸货棚等。经营管理与生活服务用房包括办公用房、机修间、消防设备间、门房和地磅间等。
农资（储备）库室外工程配套设施主要包括：地坪（停车场地）、道路、围墙、电气外网（低压配电）、消防外网、排水、计量设施（地中衡）等。
农资（储备）库辅助设备包括：作业设备、安全设备、信息化设备。
[bookmark: _Toc214003835]建筑与总平面要求
一般要求
农资（储备）库库区道路及库房内部行车道路宜设置成环形路网。
危险化学品存储应符合GB 15603的相关要求。
[bookmark: _Toc165317595][bookmark: _Toc165382466]库房要求
根据选址气象、建材供应、工程地质、项目投资等条件，库房结构型式宜采用钢筋混凝土结构或钢结构型式。
宜为单层建筑。当建设多层库房时，需满足消防、装卸及运输作业等要求。
库房柱距宜为6m～12m，净高不少于5m，用于堆放散货应适当增加净高。
库房屋面根据各地区气候条件设计相应的防水、保温、隔热措施，屋面坡度应符合GB 51157中9.4.1的要求，库房地坪应平整，应设置必要的防潮层。
库房主要运输通道及库房地坪应能满足运输车辆满载行驶及堆码方式的要求，宜采用混凝土地坪，单层肥料库房的地面荷载取值不宜小于3t/㎡。
装卸站台宜符合以下要求：
高度应根据库区主要运输车辆底板高度确定，宜采用1m～1.3m；
宽度应根据作业机械类型、回转半径及作业特点等确定，不宜小于4.5m；
荷载应与同层库房地面荷载相同。
肥料库房门宜符合以下条件：
满足装卸机械出入需求，宽度大于4m的库门不宜采用手动卷帘门；
电动控制的提升门、卷帘门应同时配置手动控制措施；
叉车作业的库门宽不宜小于2.75m，高度不宜小于3.5m。
库房采光和通风宜符合以下条件：
采用自然采光和通风方式；
外窗设置应避免阳光直射商品；
在高温、高湿地区设置机械通风设施；
通风窗方便开闭。
库房作业运输通道宜符合以下要求：
库内装卸肥料主通道宽度不宜少于4m，次通道宽度宜满足所采用的搬运、装卸等设备的作业要求；
库内装卸农药主通道宽度不宜少于1.5m；
库内道路净空应满足运输车辆和消防车辆的通行要求。
[bookmark: _Toc165382467][bookmark: _Toc165317596]相关构筑物
货场、铁路站台罩棚宜采用轻钢结构，跨度宜为12m～18m。
货场（棚）应有排水措施。
[bookmark: _Toc162625594][bookmark: _Toc165317597][bookmark: _Toc162703214][bookmark: _Toc162625694][bookmark: _Toc165912070][bookmark: _Toc162529321][bookmark: _Toc165382500][bookmark: _Toc165993362][bookmark: _Toc165382468][bookmark: _Toc161388486][bookmark: _Toc161220220][bookmark: _Toc162969396][bookmark: _Toc214003836]辅助设备要求
[bookmark: _Toc165382470][bookmark: _Toc165317599][bookmark: _Toc161388487][bookmark: _Toc161220221]作业设备
[bookmark: _Toc162529328][bookmark: _Toc162625596]宜符合以下要求：
[bookmark: _Toc162529329]配备必要的叉车、吊机、传输带、装卸平台等机械装卸、搬运工具，堆放散货可配备装载机。有条件可配备自动化码垛与装卸设备、托盘等附属设备；
[bookmark: _Toc162529331]配备合格的计量设备；
[bookmark: _Toc162529332]按操作规程使用设备，定期对设备进行检查、维修和保养，确保设备正常运转。
[bookmark: _Toc165317600][bookmark: _Toc165382471]安全设备
[bookmark: _Toc162529333][bookmark: _Toc162625597]宜符合以下要求：
[bookmark: _Toc162529334]满足GB 50016的相关要求，配备相应的消防设施设备，并进行检查维护；
[bookmark: _Toc162529335]配备相应的应急处理及救助设备；
[bookmark: _Toc162529336]库区进出口设置门禁系统，对进出人员、车辆进行登记和管理。
[bookmark: _Toc165382472][bookmark: _Toc165912071][bookmark: _Toc165317601][bookmark: _Toc165382501]信息化设备
[bookmark: _Toc162529338]宜符合以下要求：
[bookmark: _Hlk165712918]具备能满足库区信息化需求的软硬件设施，配套建设信息化平台。
设置满足管理需要的视频监控系统。
[bookmark: _Toc214003837][bookmark: _Toc161388488][bookmark: _Toc165317602][bookmark: _Toc162625598][bookmark: _Toc162703215][bookmark: _Toc165382502][bookmark: _Toc161220222][bookmark: _Toc162969397][bookmark: _Toc165912072][bookmark: _Toc165382473][bookmark: _Toc162529339][bookmark: _Toc162625695][bookmark: _Toc165993363]环保要求
库区的建筑应在执行当地的绿色环保要求基础上，符合SB/T 11164中的相关要求。
[bookmark: _Toc214003838]管理要求
[bookmark: _Toc165382506][bookmark: _Toc165382477][bookmark: _Toc165993366][bookmark: _Toc165912075][bookmark: _Toc214003839][bookmark: _Toc165317613][bookmark: _Toc162703219][bookmark: _Toc162625602][bookmark: _Toc162529343][bookmark: _Toc162969401][bookmark: _Toc162625699][bookmark: _Toc165317605]制度要求
应符合以下要求：
制定并实施与储备库功能相适应的农资出入库管理制度、质量验收制度、人员管理制度、设施设备管理制度、安全管理制度、信息管理制度等；
主要制度在显著位置明示。
[bookmark: _Toc214003840][bookmark: _Toc165993367][bookmark: _Toc165912076]合同签订
宜符合GB/T 37070-2018中5.3的相关要求。
[bookmark: _Toc165912077][bookmark: _Toc214003841][bookmark: _Toc165993368]作业准备
宜符合GB/T 37070-2018中5.4的相关要求。
[bookmark: _Toc165912078][bookmark: _Toc165993369][bookmark: _Toc214003842]初步查验
宜符合GB/T 37070-2018中5.5的相关要求。
[bookmark: _Toc165912079][bookmark: _Toc165993370][bookmark: _Toc214003843]入库验收
宜符合GB/T 37070-2018中5.6的相关要求。
[bookmark: _Toc165912080][bookmark: _Toc214003844][bookmark: _Toc165993371]装卸堆码
宜符合GB/T 37070-2018中5.7的相关要求。
[bookmark: _Toc165993372][bookmark: _Toc165317610][bookmark: _Toc214003845][bookmark: _Toc165382507][bookmark: _Toc162625704][bookmark: _Toc162969406][bookmark: _Toc165382478][bookmark: _Toc165912081][bookmark: _Toc162703224][bookmark: _Toc162529348][bookmark: _Toc162625607]在库管理
各类农资库房应专库专用、专人管理。
库房、货位等作业场所应实行人、车分行，库内通行标识规范、清晰、准确、易辨，安全标志应符合GB 2894的相关要求。
对库存农资数量进行盘点，核查在库农资实物、账目、票据和电子信息的符合性，可采用射频识别、条码等自动识别和数据采集技术实现仓库实时动态盘点。
在库物品质量监控宜包括：
根据不同种类入库农资的贮存说明，有效控制温度、湿度、光线、通风等仓储条件。
检查库存农资质量，发现超期、变质、变形、残损等异常货品，及时隔离，做好记录，分析原因。
维护和保养仓库设施设备，做好日常运行和维护记录。
[bookmark: _Toc162529349][bookmark: _Toc162625608][bookmark: _Toc165382479][bookmark: _Toc165993373][bookmark: _Toc165317611][bookmark: _Toc165912082][bookmark: _Toc162969407][bookmark: _Toc165382508][bookmark: _Toc162625705][bookmark: _Toc162703225][bookmark: _Toc214003846]出库作业
确保出库农资的品种、数量、规格、产地、品牌等信息与出库单要求一致。
对一次仓储分次提货的，做好分次出货的安排。
及时填写农资出库确认单据，有序安排出库操作。
提货人员对出库农资提出质疑的，应予以核实。确认出现问题的，应及时进行调货、退货或协商解决，并记录存档。
[bookmark: _Toc162625609][bookmark: _Toc162969408][bookmark: _Toc214003847][bookmark: _Toc165317612][bookmark: _Toc165993374][bookmark: _Toc165382480][bookmark: _Toc165912083][bookmark: _Toc165382509][bookmark: _Toc162625706][bookmark: _Toc162529350][bookmark: _Toc162703226]信息服务
保管各类农资入、出库单据和账目，建立农资仓储电子档案。
做好农资仓储信息维护工作，确保库存农资信息的有效性和可追溯性。
宜采用电子信息管理技术，实现农资仓储状态的实时在线查询。
[bookmark: _Toc162625707][bookmark: _Toc165382481][bookmark: _Toc162625610][bookmark: _Toc162969409][bookmark: _Toc165912084][bookmark: _Toc165382510][bookmark: _Toc165993375][bookmark: _Toc165317614][bookmark: _Toc214003848][bookmark: _Toc162703227][bookmark: _Toc162529351]风险控制
全面分析与识别农资仓储潜在风险，对安全隐患、自然灾害、人为破坏等不同类型风险制定相应的应急预案。
农资仓储装卸、搬运等生产作业环节，应制定相应的安全管理制度及应急预案。
采取防火、防爆、防潮、防盗、防汛等技术防范措施，定期检查可能存在的安全隐患。
应急事件发生并妥善处理完毕后，应对应急预案、处理过程及结果进行评估和记录，存档备案。
应定期组织应急预案演练，每年不少于一次，并做好演练评估与记录。
[bookmark: _Toc165382482][bookmark: _Toc162703228][bookmark: _Toc162969410][bookmark: _Toc165317615][bookmark: _Toc165382511][bookmark: _Toc162625611][bookmark: _Toc214003849][bookmark: _Toc165912085][bookmark: _Toc165993376][bookmark: _Toc162625708]人员要求
宜符合以下人员要求:
确定与仓库管理要求相适应的岗位，配备相应人员，分工明确；
从业人员具有与其岗位相适应的知识、技能和经验，有职业资质要求的从业人员具备相应资质；
对人员进行业务技能、安全管理、信息管理等方面培训。
特种设备作业人员（如叉车司机、起重机械操作员等）、危险化学品管理人员、电工等国家规定持证上岗的人员，应持相应资格证书上岗。
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