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[bookmark: _Toc239047977][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国农业生产资料流通协会提出并归口。
本文件起草单位：中国农业生产资料流通协会、中国农业大学资源与环境学院、中华全国供销合作总社管理干部学院、湖北省农业科学院植保土肥研究所、中国农业生产资料集团有限公司、成都云图控股股份有限公司、烟台众德集团有限公司、广东天禾农资股份有限公司、湖南隆科农资连锁有限公司、吉林云天化农业发展有限公司、黑龙江供销倍丰农业社会化服务有限公司、九禾股份有限公司。
[bookmark: _GoBack]本文件主要起草人：龙文、符纯华、程晓霖、张鹏、刘雨薇、张相敏、陈新平、李扬阳、陆远、廖航烯、王冕翎、朱文清、沈鑫琪、杨利、王秦燕、孙庆广、黄华军、李星曦、王巍翰、孙绍海、张义军。
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绿色肥料产品评价规范
[bookmark: _Toc239047978][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了绿色肥料产品的基本要求、评价指标要求和评价方法。
本文件适用于尿素、氯化铵、肥料级硫酸铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、肥料级氯化钾、农业用硫酸钾、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥和大量元素水溶肥料（液体、固体）的绿色产品评价。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc239047979][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 18382  肥料标识  内容和要求
GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 21344  化肥行业单位产品能源消耗限额
GB 38400  肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 535  肥料级硫酸铵
GB/T 2440  尿素
GB/T 2441.1  尿素的测定方法  第1部分：总氮含量
GB/T 2441.2  尿素的测定方法  第2部分：缩二脲含量  分光光度法
GB/T 2441.9  尿素的测定方法  第9部分：亚甲基二脲含量  分光光度法
GB/T 2589  综合能耗计算通则
GB/T 2946  氯化铵
GB/T 6274  肥料和土壤调理剂  术语
GB/T 7119  节水型企业评价导则
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8572  复混肥料中总氮含量的测定  蒸馏后滴定法
GB/T 8574  复合肥料中钾含量的测定
GB/T 10205  磷酸一铵、磷酸二铵
GB/T 10209.1  磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法  第1部分：总氮含量
GB/T 10209.2  磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法  第2部分：磷含量
GB/T 10510  硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
GB/T 10511  硝酸磷肥中总氮含量的测定  蒸馏后滴定法
GB/T 10512  硝酸磷肥中磷含量的测定  磷钼酸喹啉重量法
GB/T 15063  复合肥料
GB/T 18877  有机无机复混肥料
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 20406  农业用硫酸钾
GB/T 20412  钙镁磷肥
GB/T 20413  过磷酸钙
GB/T 21633  掺混肥料（BB肥）
GB/T 21634  重过磷酸钙
GB/T 22924  复合肥料中缩二脲含量的测定
GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南
GB/T 23348—2009  缓释肥料
GB/T 23349  肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 24067  温室气体  产品碳足迹  量化要求和指南
GB/T 29400  化肥中微量阴离子的测定  离子色谱法
GB/T 31266  过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定
GB/T 32952  肥料中多环芳烃含量的测定  气相色谱-质谱法
GB/T 33761  绿色产品评价通则
GB/T 35113—2017  稳定性肥料
GB/T 37918  肥料级氯化钾
GB/T 39356  肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 41222—2021  土壤质量  农田地表径流监测方法
GB/T 41728  微生物肥料质量安全评价通用准则
GB/T 42307  肥料和土壤调理剂  尿素基肥料中缩二脲含量的测定  高效液相色谱法
GB/T 42958  肥料产品使用说明编写指南
GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南
GB/T 47215—2026  土壤氨挥发测定方法
HG/T 4215—2011  控释肥料
HG/T 4217—2011  无机包裹型复混肥料（复合肥料）
HG/T 5045—2016  含腐植酸尿素
HG/T 5046—2016  腐植酸复合肥料
HG/T 5047  复混肥料（复合肥料）单位产品能源消耗限额及计算方法
HG/T 5050—2016  海藻酸类肥料
HG/T 5514—2019  含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵
HG/T 5515—2019  含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵
HG/T 5519—2019  含肥效保持剂肥料
HG/T 6024—2022 绿色设计产品评价技术规范 液体肥料
HG/T 6026—2022 绿色设计产品评价技术规范 有机类肥料
HJ 864.1  排污许可证申请与核发技术规范  化肥工业—氮肥
HJ 864.2  排污许可证申请与核发技术规范  磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业
NY 884—2012  生物有机肥
NY/T 525—2026  有机肥料
NY/T 1107—2020  大量元素水溶肥料
NY/T 1119—2019  耕地质量监测技术规程
NY/T 1121.1—2006  土壤检测  第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存
NY/T 1121.2—2006  土壤检测  第2部分：土壤pH的测定
NY/T 1121.4—2006  土壤检测  第4部分：土壤容重的测定
NY/T 1121.5—2006  土壤检测  第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定
NY/T 1121.6—2006  土壤检测  第6部分：土壤有机质的测定
NY/T 1121.16—2006  土壤检测  第16部分：土壤水溶性盐总量的测定
NY/T 1121.19—2008  土壤检测  第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定
NY/T 1121.20—2008  土壤检测  第20部分：土壤微团聚体组成的测定
NY/T 1536—2025  微生物肥料田间试验与效果评价技术规程
NY/T 2267—2016  缓释肥料
NY/T 2271—2016  土壤调理剂  效果试验和评价要求
NY/T 2544—2014  肥料效果试验和评价通用要求
NY/T 2911—2025  测土配方施肥技术规程
NY/T 3040—2016  缓释肥料  养分释放率的测定
NY/T 3552—2020  大量元素水溶肥料田间试验技术规范
NY/T 3824—2020  流域农业面源污染监测技术规范
NY/T 4300—2023  气候智慧型农业  作物生产固碳减排监测与核算规范
NY/T 4542—2025  微生物肥料环境效应评价规程
T/CPFIA 0006—2022  含聚谷氨酸复合肥料
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc239047980]术语和定义
GB/T 33761和GB/T 6274界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc239047981]评价肥料处理  evaluated fertilizer treatment；GF
在田间应用效果评价中，按被评价产品的推荐施用量和施用方法，或按拟评价功能声明所规定方案施用被评价产品的试验处理。
[bookmark: _Toc239047982]常规施肥处理  conventional fertilization treatment；CF
与评价肥料处理进行比较的当地代表性常规施肥处理，其施肥量、肥料品种、施肥时期和施肥方法按当地有代表性农户前三年平均水平确定；适用的专项田间试验标准另有规定时，从其规定。
[bookmark: _Toc239047983]空白或缺素对照  blank or nutrient omission control；CK
不施肥或不施评价所控制养分的对照处理。
注：用于扣除土壤供肥等背景贡献或计算肥料养分利用率等需要背景校正的指标。
[bookmark: _Toc239047984]有效试验单元  valid field trial unit
在一个试验地点的一个独立生长季内，按照本文件和适用的专项田间试验标准完成、数据完整且能够用于统计判定的一组田间试验。
注：多年生作物以一个完整生产年度为一个试验单元。
[bookmark: _Toc239047985]控制养分  controlled nutrient
根据评价目的或功能声明选定，用于控制GF与CF养分投入可比关系的氮（N）、磷（P₂O₅）、钾（K₂O）中的一种或多种养分。
[bookmark: _Toc239047986]评价要求
[bookmark: _Toc239047987]基本要求
生产企业近3年内（成立不足3年的，自成立之日起）不应发生重大及以上安全事故和重大及以上环境污染事件。
生产企业污染物排放应符合适用的国家或地方污染物排放标准和总量控制要求，并应按排污许可、污染物排放标准等适用要求实施污染物监测，提供污染物排放清单。
生产过程中产生的固体废物应依法进行分类收集、贮存、运输、利用和处置；涉及一般工业固体废物贮存和填埋设施的，应符合 GB 18599 的规定。需要委托处理的，应交由具备相应能力和资质的单位处理。
生产企业应按照 GB 17167 配备和管理能源计量器具。
生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 和 GB/T 23331 建立并运行与评价产品相适应的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系。
实行肥料登记管理的评价产品应取得有效肥料登记证；实行备案管理的评价产品应完成备案。
评价产品的质量应符合表1所列相应产品标准和产品标明值的要求；产品标识应符合 GB 18382 的规定；有毒有害物质限量应符合 GB 38400 的规定。
生物有机肥所使用的微生物菌种安全性应符合 GB/T 41728 的规定。
评价产品及产品标准
	序号
	评价产品
	产品标准

	1
	尿素
	GB/T 2440

	2
	氯化铵
	GB/T 2946

	3
	肥料级硫酸铵
	GB/T 535

	4
	过磷酸钙
	GB/T 20413

	5
	重过磷酸钙
	GB/T 21634

	6
	钙镁磷肥
	GB/T 20412

	7
	肥料级氯化钾
	GB/T 37918

	8
	农业用硫酸钾
	GB/T 20406

	9
	硝酸磷肥、硝酸磷钾肥
	GB/T 10510

	10
	磷酸一铵、磷酸二铵
	GB/T 10205

	11
	复合肥料
	GB/T 15063

	12
	掺混肥料
	GB/T 21633

	13
	有机肥料
	NY/T 525—2026

	14
	有机无机复混肥料
	GB/T 18877

	15
	生物有机肥
	NY 884—2012

	16
	大量元素水溶肥料（液体、固体）
	NY/T 1107—2020


[bookmark: _Toc239047988]评价指标要求
评价产品应同时符合表2规定的共同评价指标和表3～表17中对应产品的评价指标。表18规定绿色功能与技术特征认定要求；符合其中一项及以上要求时，按4.3 f)计入鼓励性要求。评价指标按资源属性、能源属性、环境属性、品质属性、田间应用属性和低碳属性设置。
表中二级指标以a)、b)、c)等列出分项时，属于检测或控制项目的，各分项均应符合对应要求；属于生产工艺、产品形态或产品品种等适用情形的，应按评价产品实际情况选择对应分项。
以生产过程统计数据取值的资源属性、能源属性和环境属性二级指标，应以评价前最近且连续完整的12个月作为统计期。评价产品正式投产不足12个月的，统计期为自正式投产之日起至评价日前的连续期间，且不应少于6个月。统计边界包括评价产品生产系统以及工厂范围内为该生产系统提供服务的辅助生产系统和附属生产系统。
多产品共线生产时，能够对评价产品单独计量的数据应直接计量；能够依据生产记录、领料记录、运行记录等明确归属于评价产品的数据应直接计入评价产品。仍不能明确归属时，应按产量、物料量、流量、设备运行时间等能够反映物理关系的参数进行分配。统计期内与评价产品正常生产直接相关的开停车、清洗、品种切换等过程产生的资源消耗、能源消耗和排放，应纳入相应指标统计。
最终产品的有害元素、卫生、养分及其他品质指标按适用的批次检验或型式检验结果判定，不应用年度平均值抵消不符合要求的批次。污水零排放且无排放口的生产系统，不必对无排放口废水进行排放浓度检测。采用计算方法取值的指标应按5.2规定的方法计算；数值修约按GB/T 8170的规定执行。
共同评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	品质属性
	产品使用说明
	提供产品使用说明，内容包括适用作物、施肥时期、施肥量、施肥方法、注意事项等
	提供产品使用说明，内容包括适用作物、施肥时期、施肥量、施肥方法、注意事项等
	按 GB/T 42958 编写产品使用说明。

	2
	低碳属性
	产品碳足迹
	提供产品碳足迹报告
	提供产品碳足迹报告
	按5.2.10量化，报告示例见附录A。

	3
	田间应用属性
	田间应用效果验证
	提供与评价产品相对应的有效田间应用效果报告
	提供与评价产品相对应的有效田间应用效果报告
	按附录B开展田间应用效果验证，报告示例见附录C。


尿素绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N）/%
	≥99.0
	≥97.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤2.0
	≤2.5
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	≥99
	≥98
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
a) 二氧化碳压缩机汽轮机驱动
b) 二氧化碳压缩机电动机驱动
	a) ≤118
b) ≤110
	a) ≤135
b) ≤116
	综合能耗按GB/T 2589计算，单位产品能耗统计边界及相应要求按GB 21344执行。

	5
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氮氧化物
c) 氨
	a) ≤90
b) ≤20
c) ≤30
	a) ≤98
b) ≤40
c) ≤50
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	6
	环境属性
	单位产品废水排放量/(m³/t)
	≤0.5
	≤0.7
	按5.2.5计算。

	7
	环境属性
	废水污染物
a) COD/(mg/L)
b) 氨氮/(mg/L)
c) 总氮/(mg/L)
d) pH
	a) ≤15
b) ≤2
c) ≤15
d) 6～9
	a) ≤55
b) ≤6
c) ≤25
d) 6～9
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	8
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤0.1
b) ≤0.1
c) ≤0.1
d) ≤1
e) ≤1
	a) ≤0.4
b) ≤0.2
c) ≤0.5
d) ≤2
e) ≤10
	按 GB/T 23349 检测。

	9
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	10
	品质属性
	总氮（N）的质量分数/%
	≥46.0
	≥46.0
	按 GB/T 2441.1 检测。

	11
	品质属性
	缩二脲/%
	≤0.9
	≤1.1
	按GB/T 2441.2或GB/T 42307检测。

	12
	品质属性
	亚甲基二脲/%
	≤0.5
	≤0.5
	按 GB/T 2441.9 检测。

	13
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


氯化铵绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N）/%
	≥96.0
	≥94.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤2.2
	≤2.5
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	≥99
	≥98
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤135
	≤140
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤1 000
	≤1 200
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氨
	a) ≤30
b) ≤10
	a) ≤50
b) ≤20
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	单位产品废水排放量/(m³/t)
	≤7
	≤10
	按5.2.5计算。

	8
	环境属性
	废水污染物
a) COD/(mg/L)
b) 悬浮物/(mg/L)
c) 氨氮/(mg/L)
d) pH
	a) ≤18
b) ≤8
c) ≤20
d) 6～9
	a) ≤30
b) ≤15
c) ≤25
d) 6～9
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	9
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤1
b) ≤0.1
c) ≤2
d) ≤2
e) ≤5
	a) ≤2
b) ≤1.0
c) ≤5
d) ≤5
e) ≤10
	按 GB/T 23349 检测。

	10
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	11
	品质属性
	氮（N）的质量分数（以干基计）/%
	≥25.4
	≥25.4
	按 GB/T 8572 和 GB/T 2946 检测。

	12
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


肥料级硫酸铵绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N）/%
	≥99.0
	≥97.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤0.8
	≤1.0
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	≥99
	≥98
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤150
	≤200
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤3 000
	≤12 000
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氨
	a) ≤30
b) ≤10
	a) ≤50
b) ≤20
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	单位产品废水排放量/(m³/t)
	≤7
	≤10
	按5.2.5计算。

	8
	环境属性
	废水污染物
a) COD/(mg/L)
b) 悬浮物/(mg/L)
c) 氨氮/(mg/L)
d) pH
	a) ≤30
b) ≤10
c) ≤5
d) 6～9
	a) ≤50
b) ≤20
c) ≤15
d) 6～9
	按 HJ 864.1 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	9
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤1
b) ≤0.1
c) ≤2
d) ≤2
e) ≤5
	a) ≤2
b) ≤1.0
c) ≤5
d) ≤5
e) ≤10
	按 GB/T 23349 检测。

	10
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	11
	环境属性
	多环芳烃总量/(mg/kg)
	≤0.1
	≤0.5
	按 GB/T 32952 检测。

	12
	环境属性
	硫氰酸根离子/(mg/kg)
	≤5
	≤20
	按 GB/T 535 检测。

	13
	环境属性
	氟化物/(mg/kg)
	≤100
	≤500
	按 GB/T 535 检测。

	14
	品质属性
	氮（N）/%
	≥20.5
	≥20.5
	按 GB/T 535 检测。

	15
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


过磷酸钙绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（P₂O₅）/%
	≥99.5
	≥99.3
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤1.0
	≤1.2
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤15
	≤30
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤1 350
	≤1 500
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氟化物
	a) ≤45
b) ≤20
	a) ≤50
b) ≤30
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤2.5
c) ≤25
d) ≤100
e) ≤50
	a) ≤7
b) ≤3.5
c) ≤35
d) ≤140
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	8
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	9
	环境属性
	三氯乙醛/(mg/kg)
	≤4
	≤4
	按 GB/T 31266 检测。

	10
	品质属性
	有效磷（以P₂O₅计）的质量分数/%
	≥18.0
	≥18.0
	按 GB/T 20413 检测。

	11
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


重过磷酸钙绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（P2O5）/%
	≥97.5
	≥96.5
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)（100% P₂O₅）
	≤4.0
	≤4.3
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)（100% P₂O₅）
	≤210
	≤230
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤6 500
	≤7 000
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氟化物
	a) ≤45
b) ≤5
	a) ≤50
b) ≤7
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤2.5
c) ≤25
d) ≤100
e) ≤50
	a) ≤7
b) ≤3.5
c) ≤35
d) ≤140
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	8
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	9
	品质属性
	总磷（以P₂O₅计）/%
a) 粉状产品
b) 颗粒产品
	a) ≥44.0
b) ≥46.0
	a) ≥44.0
b) ≥46.0
	按 GB/T 21634 检测。

	10
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


钙镁磷肥绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（P2O5）/%
	≥99.5
	≥99.3
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤2.0
	≤2.5
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤250
	≤290
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤1 300
	≤1 450
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氟化物
c) 二氧化硫
d) 氮氧化物
	a) ≤45
b) ≤20
c) ≤38
d) ≤77
	a) ≤50
b) ≤30
c) ≤55
d) ≤107
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤2.5
c) ≤25
d) ≤100
e) ≤250
	a) ≤7
b) ≤3.5
c) ≤35
d) ≤140
e) ≤350
	按 GB/T 23349 检测。

	8
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	9
	品质属性
	有效五氧化二磷（P₂O₅）/%
a) 粉状或砂状产品
b) 颗粒产品
	a) ≥18.0
b) ≥17.0
	a) ≥18.0
b) ≥17.0
	按 GB/T 20412 检测。

	10
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


肥料级氯化钾绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	单位产品主要原材料消耗量/(t/t)
a) 反浮选工艺：光卤石矿（KCl≈17.5%）
b) 正浮选工艺：光卤石矿（KCl≈13.5%）
c) 热溶工艺：光卤石矿（KCl≈15.5%）
	a) ≤13.5
b) ≤15.0
c) ≤13.0
	a) ≤15.0
b) ≤18.0
c) ≤15.0
	按5.2.6计算。

	2
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
a) 正浮选工艺
b) 反浮选工艺
c) 热溶工艺
	a) ≤50
b) ≤40
c) ≤250
	a) ≤60
b) ≤50
c) ≤300
	按 GB/T 2589 计算。

	3
	环境属性
	废气中的颗粒物/(mg/m³)
a) 反浮选工艺
b) 正浮选工艺
c) 热溶工艺
	a) ≤110
b) ≤90
c) ≤40
	a) ≤130
b) ≤110
c) ≤50
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	4
	环境属性
	废气中的氮氧化物/(mg/m³)
a) 反浮选工艺
b) 热溶工艺
c) 正浮选工艺
	a) ≤110
b) ≤50
c) ≤100
	a) ≤120
b) ≤60
c) ≤120
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	5
	环境属性
	废气中的二氧化硫/(mg/m³)
正浮选工艺（窑炉干燥）
	≤210
	≤230
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	6
	环境属性
	单位产品废水排放量/(m³/t)
	0
	0
	按5.2.5计算。

	7
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤2.5
c) ≤10
d) ≤10
e) ≤20
	a) ≤7
b) ≤3.5
c) ≤25
d) ≤50
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	8
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	9
	品质属性
	氧化钾（K₂O）的质量分数/%
	≥62.0
	≥62.0
	按 GB/T 37918 检测。

	10
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


农业用硫酸钾绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	单位产品主要原材料消耗量/(t/t)
a) 水盐体系法：光卤石矿（以7.5%钾离子计）
b) 水盐体系法：钾混盐矿（以6.0%钾离子计）
c) 曼海姆法：浓硫酸（以98%硫酸计）
d) 曼海姆法：氯化钾（以60%氯化钾计）
	a) ≤8.45
b) ≤6.15
c) ≤0.55
d) ≤0.86
	a) ≤8.85
b) ≤6.45
c) ≤0.58
d) ≤0.87
	按5.2.6计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤8.0
	≤8.8
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
a) 水盐体系法
b) 曼海姆法
	a) ≤300
b) ≤90
	a) ≤350
b) ≤120
	综合能耗按GB/T 2589计算，单位产品能耗统计边界及相应要求按GB 21344执行。

	5
	环境属性
	废气中的颗粒物/(mg/m³)
a) 水盐体系法
b) 曼海姆法
	a) ≤140
b) ≤5
	a) ≤160
b) ≤10
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	6
	环境属性
	废气中的二氧化硫/(mg/m³)
a) 水盐体系法
b) 曼海姆法
	a) ≤160
b) ≤30
	a) ≤180
b) ≤40
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	废气中的氮氧化物/(mg/m³)
a) 水盐体系法
b) 曼海姆法
	a) ≤80
b) ≤30
	a) ≤90
b) ≤40
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	8
	环境属性
	废气中的氯化氢/(mg/m³)
曼海姆法
	≤0.3
	≤0.5
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	9
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤1.0
c) ≤10
d) ≤20
e) ≤20
	a) ≤7
b) ≤2.5
c) ≤25
d) ≤50
e) ≤50
	按 GB/T 23349 检测。

	10
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤1.0
	≤2.0
	按 GB/T 39356 检测。

	11
	品质属性
	水溶性氧化钾（K₂O）的质量分数/%
a) 颗粒结晶状产品
b) 颗粒状产品
	a) ≥52
b) ≥50
	a) ≥52
b) ≥50
	按 GB/T 20406 检测。

	12
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


硝酸磷肥、硝酸磷钾肥绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N、P₂O₅、K₂O）/%
	≥90.0
	≥88.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤1.8
	≤2.5
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	≥90
	≥85
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤220
	≤350
	按 GB/T 2589 计算。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤5 000
	≤5 500
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氟化物
	a) ≤20
b) ≤7
	a) ≤30
b) ≤8
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	单位产品废水排放量/(m³/t)
	≤0.8
	≤1.0
	按5.2.5计算。

	8
	环境属性
	废水污染物
a) COD/(mg/L)
b) 悬浮物/(mg/L)
c) 氨氮/(mg/L)
d) pH
	a) ≤40
b) ≤10
c) ≤11
d) 6～9
	a) ≤50
b) ≤20
c) ≤13
d) 6～9
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	9
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤1.0
c) ≤25
d) ≤50
e) ≤50
	a) ≤7
b) ≤2.5
c) ≤50
d) ≤100
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	10
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤0.5
	≤1.0
	按 GB/T 39356 检测。

	11
	品质属性
	总养分/%
a) 硝酸磷肥（N+P₂O₅）
b) 硝酸磷钾肥（N+P₂O₅+K₂O）
	a) ≥40.0
b) ≥45.0
	a) ≥40.0
b) ≥45.0
	总氮按GB/T 10511检测，磷含量按GB/T 10512检测；硝酸磷钾肥的钾含量按GB/T 8574检测。按相应产品标准规定的总养分定义计算。

	12
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


磷酸一铵、磷酸二铵绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N、P₂O₅）/%
	≥97.0
	≥96.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)（100% P₂O₅）
	≤4.0
	≤4.3
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)（100% P₂O₅）
a) 传统法：磷酸一铵（粉状）
b) 传统法：磷酸一铵（粒状）
c) 传统法：磷酸二铵（粒状）
d) 料浆法：磷酸一铵（粉状）
e) 料浆法：磷酸一铵（粒状）
f) 料浆法：磷酸二铵（粒状）
	a) ≤210
b) ≤220
c) ≤215
d) ≤140
e) ≤150
f) ≤160
	a) ≤240
b) ≤255
c) ≤250
d) ≤165
e) ≤170
f) ≤185
	综合能耗按GB/T 2589计算，单位产品能耗统计边界及相应要求按GB 21344执行。

	5
	环境属性
	废气中的颗粒物/(mg/m³)
a) 传统法
b) 料浆法
	a) ≤50
b) ≤50
	a) ≤55
b) ≤55
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	6
	环境属性
	废气中的氨/(mg/m³)
a) 传统法：磷酸一铵（粉状、粒状）
b) 传统法：磷酸二铵（粒状）
c) 料浆法：磷酸一铵（粉状、粒状）
d) 料浆法：磷酸二铵（粒状）
	a) ≤10
b) ≤10
c) ≤10
d) ≤10
	a) ≤20
b) ≤25
c) ≤20
d) ≤25
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	废气中的氟化物/(mg/m³)
a) 传统法
b) 料浆法
	a) ≤7
b) ≤5
	a) ≤8
b) ≤6
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	8
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5
b) ≤1.0
c) ≤25
d) ≤50
e) ≤50
	a) ≤7
b) ≤2.5
c) ≤50
d) ≤100
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	9
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤1.0
	≤2.0
	按 GB/T 39356 检测。

	10
	品质属性
	总养分（N+P₂O₅）的质量分数/%
a) 传统法：磷酸一铵（粉状）
b) 传统法：磷酸一铵（粒状）、磷酸二铵（粒状）
c) 料浆法：磷酸一铵（粉状、粒状）
d) 料浆法：磷酸二铵（粒状）
	a) ≥58.0
b) ≥64.0
c) ≥58.0
d) ≥60.0
	a) ≥58.0
b) ≥64.0
c) ≥58.0
d) ≥60.0
	总氮按GB/T 10209.1检测，磷含量按GB/T 10209.2检测，并按相应产品标准规定的总养分定义计算。

	11
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


复合肥料绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N、P₂O₅、K₂O）/%
	≥99.0
	≥97.0
	按5.2.1计算。

	2
	资源属性
	单位产品取水量/(m³/t)
	≤0.1
	≤1.0
	按5.2.2计算。

	3
	资源属性
	废水回用率/%
	100
	100
	按5.2.3计算。

	4
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
a) 团粒法
b) 料浆法
c) 熔体法
d) 挤压法
	a) ≤17
b) ≤20
c) ≤14
d) ≤8
	a) ≤21
b) ≤27
c) ≤18
d) ≤11
	综合能耗按GB/T 2589计算，复合肥料单位产品能耗统计边界及相应要求按HG/T 5047执行。

	5
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
a) 团粒法
b) 料浆法
c) 熔体法
d) 挤压法
	a) ≤4 500
b) ≤6 000
c) ≤12 000
d) ≤2 000
	a) ≤5 000
b) ≤8 000
c) ≤16 000
d) ≤2 500
	按5.2.4计算。

	6
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氟化物
c) 氯化氢
d) 二氧化硫
e) 氮氧化物
	a) ≤25
b) ≤8
c) ≤20
d) ≤100
e) ≤90
	a) ≤30
b) ≤20
c) ≤30
d) ≤140
e) ≤100
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	7
	环境属性
	废气中的氨/(mg/m³)
a) 团粒法
b) 料浆法
c) 熔体法
d) 挤压法
	a) ≤25
b) ≤30
c) ≤30
d) ≤15
	a) ≤40
b) ≤50
c) ≤50
d) ≤20
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	8
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤2
b) ≤1
c) ≤10
d) ≤20
e) ≤20
	a) ≤5
b) ≤2
c) ≤35
d) ≤50
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	9
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤1.0
	≤2.0
	按 GB/T 39356 检测。

	10
	品质属性
	氯化物（水溶性氯）/%
	≤1.0
	≤1.5
	按 GB/T 29400 检测。

	11
	品质属性
	单一养分负偏差率/%
	≤3
	≤5
	按5.2.7计算。

	12
	品质属性
	缩二脲/%
	≤0.7
	≤0.8
	按 GB/T 22924 检测。

	13
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


掺混肥料绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料养分收率（N、P₂O₅、K₂O）/%
	≥99.0
	≥97.0
	按5.2.1计算。

	2
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤2
	≤5
	按 GB/T 2589 计算。

	3
	环境属性
	单位产品废气排放量/(m³/t)
	≤20
	≤300
	按5.2.4计算。

	4
	环境属性
	废气污染物/(mg/m³)
a) 颗粒物
b) 氨
	a) ≤5
b) ≤0.5
	a) ≤10
b) ≤1.0
	按 HJ 864.2 规定的测点位置、监测方法、测试条件及要求和监测频次进行监测。

	5
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)
b) 总汞/(mg/kg)
c) 总砷/(mg/kg)
d) 总铅/(mg/kg)
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤2
b) ≤1
c) ≤10
d) ≤20
e) ≤20
	a) ≤5
b) ≤2
c) ≤35
d) ≤50
e) ≤100
	按 GB/T 23349 检测。

	6
	环境属性
	总镍/(mg/kg)
	≤1.0
	≤2.0
	按 GB/T 39356 检测。

	7
	品质属性
	单一养分负偏差率/%
	≤3
	≤5
	按5.2.7计算。

	8
	品质属性
	缩二脲/%
	≤0.7
	≤0.8
	按 GB/T 22924 检测。

	9
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


有机类肥料绿色产品评价指标（适用于有机肥料、有机无机复混肥料和生物有机肥）
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	主要原材料（有机质、N、P₂O₅、K₂O）收率/%
	≥99.5
	≥99.0
	按 HG/T 6026—2022 A.1 计算。

	2
	资源属性
	水的重复利用率/%
	≥95
	≥90
	按5.2.8计算。

	3
	环境属性
	废液无害化处理率/%
	100
	100
	按HG/T 6026—2022执行。

	4
	环境属性
	单位产品固体废弃物产生量/(kg/t)
	≤4
	≤5
	按5.2.9计算。

	5
	品质属性
	卫生指标
a) 蛔虫卵死亡率/%
b) 粪大肠菌群数/(个/g)
	a) ≥98
b) ≤90
	a) ≥98
b) ≤90
	按适用产品标准规定的方法检测。

	6
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
a) 有机肥料、有机无机复混肥料
b) 生物有机肥
	a) ≥100
b) ≥100
	a) ≥95
b) ≥95
	按附录B开展田间验证。


液体大量元素水溶肥料绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	资源属性
	原料助剂：
a) 不使用国家禁止使用的色素、颜料和染料、表面活性剂；
b) 不使用对环境、作物生长和农产品质量安全造成危害的激素等添加物
	符合
	符合
	按HG/T 6024—2022执行。

	2
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤9
	≤10
	按 GB/T 2589 计算。

	3
	环境属性
	废水污染物：
a) COD/(mg/L)；
b) 氨氮/(mg/L)；
c) 总磷（以P计）/(mg/L)；
d) 砷/(mg/L)；
e) 氟化物/(mg/L)
	a) ≤70；
b) ≤15；
c) ≤1.0；
d) ≤0.3；
e) ≤10
	a) ≤70；
b) ≤15；
c) ≤1.0；
d) ≤0.3；
e) ≤10
	按HG/T 6024—2022执行。

	4
	环境属性
	a) 总镉/(mg/kg)；
b) 总汞/(mg/kg)；
c) 总砷/(mg/kg)；
d) 总铅/(mg/kg)；
e) 总铬/(mg/kg)
	a) ≤5；
b) ≤5；
c) ≤20；
d) ≤50；
e) ≤50
	a) ≤5；
b) ≤5；
c) ≤20；
d) ≤50；
e) ≤50
	按HG/T 6024—2022执行。

	5
	环境属性
	a) 总镍/(mg/kg)；
b) 总钴/(mg/kg)；
c) 总钒/(mg/kg)；
d) 总锑/(mg/kg)；
e) 总铊/(mg/kg)
	a) ≤200；
b) ≤20；
c) ≤50；
d) ≤10；
e) ≤0.1
	a) ≤200；
b) ≤20；
c) ≤50；
d) ≤10；
e) ≤0.5
	按GB/T 39356检测。

	6
	品质属性
	缩二脲（标明总氮含量时）/%
	≤0.9
	≤0.9
	按HG/T 6024—2022执行。

	7
	品质属性
	卫生指标：
a) 蛔虫卵死亡率/%；
b) 粪大肠菌群数/(个/g)
	a) ≥95；
b) ≤100
	a) ≥95；
b) ≤100
	按HG/T 6024—2022执行。

	8
	环境属性
	有机污染物：
a) 苯并[a]芘/(mg/kg)；
b) 石油烃总量/%；
c) 邻苯二甲酸酯类总量/(mg/kg)；
d) 三氯乙醛/(mg/kg)
	a) ≤0.55；
b) ≤0.25；
c) ≤25；
d) ≤5.0
	a) ≤0.55；
b) ≤0.25；
c) ≤25；
d) ≤5.0
	按HG/T 6024—2022执行。

	9
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


固体大量元素水溶肥料绿色产品评价指标
	序号
	一级指标
	二级指标（含适用情形）
	绿色标杆产品
	绿色产品
	判定依据/取值方法

	1
	能源属性
	单位产品综合能耗/(kgce/t)
	≤12
	≤14
	按 GB/T 2589 计算。

	2
	环境属性
	a) 总镍/(mg/kg)
b) 总钴/(mg/kg)
c) 总钒/(mg/kg)
d) 总锑/(mg/kg)
e) 总铊/(mg/kg)
	a) ≤200
b) ≤20
c) ≤50
d) ≤10
e) ≤0.1
	a) ≤300
b) ≤40
c) ≤130
d) ≤10
e) ≤0.1
	按 GB/T 39356 检测。

	3
	品质属性
	水不溶物/%
	≤0.5
	≤0.5
	按 NY/T 1107—2020 规定的方法检测。

	4
	田间应用属性
	基础产量保持率/%
	≥100
	≥95
	按附录B开展田间验证。


绿色功能与技术特征认定要求
	序号
	一级指标
	功能声明/技术特征
	认定要求
	判定依据/取值方法a

	1
	品质属性
	缓释/控释性能
	初期养分释放率：GB/T 23348—2009、NY/T 2267—2016≤15%，HG/T 4215—2011≤12%；
28 d累积养分释放率：GB/T 23348—2009≤80%，HG/T 4215—2011≤75%，NY/T 2267—2016≤60%；
养分释放期符合标明值
	专项标准认定；按GB/T 23348—2009、HG/T 4215—2011或NY/T 2267—2016执行，养分释放率按NY/T 3040—2016测定。

	2
	品质属性
	无机包裹缓释性能
	Ⅰ型：核芯包裹率高浓度≥90%、中浓度和低浓度≥95%，缓释氮占总氮≥40%；
Ⅱ型：核芯包裹率高浓度≥90%、中浓度≥95%，缓释氮占总氮高浓度≥50%、中浓度≥70%
	专项标准认定；按HG/T 4217—2011执行。

	3
	品质属性
	稳定性肥料性能
	1型：尿素残留差异率≥25%；
2型：硝化抑制率≥6%；
3型：尿素残留差异率≥25%，且硝化抑制率≥6%
	专项标准认定；按GB/T 35113—2017执行。

	4
	环境属性
	肥效保持性能
	Ⅰ型、Ⅱ型：氮素溶出率≤70%；
Ⅱ型：氨挥发减少率≥15%
	专项标准认定；按HG/T 5519—2019执行。

	5
	品质属性
	腐植酸功能组分
	a) 含腐植酸尿素：腐植酸≥0.12%，氨挥发抑制率≥5%；
b) 腐植酸复合肥料：活化腐植酸≥1.0%/2.0%/3.0%，总腐植酸≥2.0%/4.0%/6.0%（高/中/低浓度）；
c) 含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵：腐植酸≥0.3%，水溶性磷固定差异率≥25%
	专项标准认定；按HG/T 5045—2016、HG/T 5046—2016或HG/T 5514—2019执行。

	6
	品质属性
	海藻酸功能组分
	a) 海藻酸包膜尿素：海藻酸≥0.05%，氨挥发抑制率≥10%；
b) 含部分海藻酸包膜尿素的掺混肥料：海藻酸≥0.02%，海藻酸包膜尿素氮占尿素总氮≥40%；
c) 海藻酸复合肥料：海藻酸≥0.05%，氨挥发抑制率≥5%；
d) 含海藻酸水溶肥料：海藻酸≥1.5%；
e) 含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵：海藻酸≥0.03%，水溶性磷固定差异率≥25%
	专项标准认定；按HG/T 5050—2016或HG/T 5515—2019执行。

	7
	品质属性
	聚谷氨酸功能组分
	聚谷氨酸≥140 mg/kg
	专项标准认定；按T/CPFIA 0006—2022执行。

	8
	田间应用属性
	控制养分减量稳产
	控制养分减量率≥10%；
基础产量保持率≥95%
	田间效果验证；按B.7.1和B.7.2执行。

	9
	田间应用属性
	养分利用效率提高
	养分利用效率提高率≥5%
	田间效果验证；按B.7.3执行。

	10
	田间应用属性
	土壤改良效果
	目标土壤指标显著改善≥1项
	田间效果验证；按B.7.4执行。

	11
	环境属性
	田间氮/磷损失减排
	田间氮/磷损失减排率≥10%
	田间效果验证；按B.7.5执行。

	12
	低碳属性
	田间温室气体减排
	田间温室气体减排率≥10%
	田间效果验证；按B.7.6执行。

	表中认定方式分为专项标准认定和田间效果验证。专项标准认定按直接适用的专项标准执行；专项标准规定田间试验的，其田间试验按该标准执行。田间效果验证按附录B执行。专项标准认定不改变本文件规定的18类产品身份，评价产品应符合表1相应产品标准要求。


[bookmark: _Toc239047989]鼓励性要求
评价产品的鼓励性要求包括以下方面。
根据生产者责任延伸制度，给出生产废弃物处置渠道或建议。
推广使用可再生能源，并提供企业能源消费清单或可再生能源消费凭证。
制定量化的绿色低碳发展目标和承诺，建立温室气体统计和监测制度，开展组织层面碳核算，并提出节能降碳措施或计划。
提供企业节能降碳报告，内容包括能源消耗、温室气体排放、节能降碳举措及效果。
在原材料供应商选择和产品分销过程中，将降低运输距离和采用低碳运输方式作为选择因素。
符合表18中一项及以上绿色功能与技术特征认定要求。
[bookmark: _Toc239047990]评价方法
[bookmark: _Toc239047991]评价等级与判定
本文件采用指标分级评价方法，评价等级分为绿色标杆产品和绿色产品。
判定为绿色标杆产品应符合下列要求：
1. 表3～表14所列产品，同时符合4.1全部基本要求、表2及相应产品评价指标表中的绿色标杆产品值，并符合4.3中三条及以上鼓励性要求；
表15～表17所列产品，同时符合4.1全部基本要求、表2及相应产品评价指标表中的绿色标杆产品值，并符合4.3中两条及以上鼓励性要求。
判定为绿色产品应符合下列要求：
1. 表3～表14所列产品，同时符合4.1全部基本要求、表2及相应产品评价指标表中的绿色产品值，并符合4.3中两条及以上鼓励性要求；
表15～表17所列产品，同时符合4.1全部基本要求、表2及相应产品评价指标表中的绿色产品值，并符合4.3中一条及以上鼓励性要求。
同一二级指标的绿色标杆产品值与绿色产品值相同时，该指标不单独用于区分评价等级；评价等级由全部适用指标共同确定。
[bookmark: _Toc239047992]计算和取值方法
评价表中引用一个检测、监测或计算方法文件时，应按该文件完成相应项目的取值；
同一指标列出多个方法文件时，各方法分别用于其对应项目或共同完成该指标取值；
方法文件之间以“或”连接时，可任选其中一种，评价记录应注明所采用的方法；
相关标准另有仲裁方法规定时，从其规定。
[bookmark: _Toc239047993]原材料养分收率
原材料养分收率按式（1）计算：
		()
式中：
P——原材料养分收率，%；
Mᵢ——统计期内第i批产品或生产过程中形成的含适用养分非成品物料的量，单位为吨（t）；
mᵢ——其中适用养分的质量分数，%；
Nᵢ——统计期内第i批原料的量，单位为吨（t）；
nᵢ——其中适用养分的质量分数，%。
m——统计期内纳入计算的产品或含适用养分非成品物料批次数；
n——统计期内纳入计算的原料批次数。
适用养分分别以N、P₂O₅、K₂O计，具体养分种类按相应评价指标确定。
[bookmark: _Toc239047994]单位产品取水量
单位产品取水量按式（2）计算：
		()
式中：
Vᵤ——单位产品取水量，单位为立方米每吨（m³/t）；
V——统计期内评价产品生产系统及其辅助生产系统和附属生产系统的取水量，单位为立方米（m³），不包括基础设施建设和改造、消防及外供用水；
Q——同期合格评价产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc239047995]废水回用率
废水回用率按式（3）计算：
		()
式中：
kw——废水回用率，%；
Vw——统计期内工业废水处理后的回用水量，单位为立方米（m³）；
Vd——统计期内对外排放的工业废水量，不含回用水量，单位为立方米（m³）。
[bookmark: _Toc239047996]单位产品废气排放量
单位产品废气排放量按式（4）计算：
		()
式中：
g——单位产品废气排放量，单位为立方米每吨（m³/t）；
G——统计期内评价产品生产系统废气排放总量，单位为立方米（m³）；
Q——同期合格评价产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc239047997]单位产品废水排放量
单位产品废水排放量按式（5）计算：
		()
式中：
w——单位产品废水排放量，单位为立方米每吨（m³/t）；
W——统计期内评价产品生产系统废水排放总量，单位为立方米（m³）；
Q——同期合格评价产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc239047998]单位产品主要原材料消耗量
单位产品主要原材料消耗量按式（6）计算：
		()
式中：
mᵢ——单位合格评价产品第i种主要原材料消耗量，单位为吨每吨（t/t）；
Mᵢ——统计期内第i种主要原材料消耗量，单位为吨（t）；
Q——同期合格评价产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc239047999]单一养分负偏差率
单一养分负偏差率按式（7）计算：
		()
式中：
pᵢ——第i种养分的负偏差率，%；
Bᵢ——产品中第i种养分的实际标明值，%；
Pᵢ——相应养分的实际检测结果，%。
[bookmark: _Toc239048000]水的重复利用率
水的重复利用率按式（8）计算：
		()
式中：
Rw——水的重复利用率，%；
Vr——统计期内评价产品生产过程中使用的重复利用水量，单位为立方米（m³）；
Vf——同期评价产品生产过程取用的新水量，单位为立方米（m³）。
重复利用水量和新水量的数据归集按 GB/T 7119 的相关口径执行。
[bookmark: _Toc239048001]单位产品固体废弃物产生量
单位产品固体废弃物产生量按式（9）计算：
		()
式中：
s——单位产品固体废弃物产生量，单位为千克每吨（kg/t）；
S——统计期内评价产品生产系统产生的固体废弃物总量，单位为千克（kg）；
Q——同期合格评价产品产量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc239048002]产品碳足迹
产品碳足迹应按照GB/T 24067进行量化。声明单位为1 t评价产品，系统边界为从原辅材料获取、能源获取、原辅料运输、产品生产至产品出厂（“摇篮到大门”）。量化结果以kg CO₂e/t表示。
产品碳足迹报告至少应包括基本信息、量化目的、系统边界、数据收集和清单分析、数据取舍原则和分配原则、计算结果、结果解释及改进建议。报告结构可参见附录A。





[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc239048003]
（资料性）
绿色肥料产品碳足迹报告示例
[bookmark: _Toc239048004]概述
本附录给出绿色肥料产品碳足迹报告的示例结构，用于帮助生产企业和评价机构按照5.2.10及GB/T 24067形成口径一致、便于复核的报告。
[bookmark: _Toc239048005]基本信息
基本信息
	序号
	项目
	示例内容

	1
	报告编号
	×××

	2
	报告签发日期
	××××年××月××日

	3
	企业名称
	×××有限公司

	4
	统一社会信用代码
	×××

	5
	企业地址
	××省××市××区××号

	6
	联系人及联系方式
	×××

	7
	产品名称
	××肥料

	8
	产品执行标准
	×××

	9
	产品形态/品种
	固体/液体/其他适用信息

	10
	报告期
	××××年×月×日—××××年×月×日

	11
	报告期产品产量
	×× t

	12
	声明单位
	1 t评价产品

	13
	量化依据
	GB/T 24067及本文件5.2.10

	14
	系统边界
	原辅材料获取、能源获取、原辅料运输、产品生产至产品出厂


[bookmark: _Toc239048006]量化目的和系统边界
量化目的示例：识别评价产品从原辅材料和能源获取至产品出厂阶段的温室气体排放，形成产品部分碳足迹结果，并识别主要排放贡献环节，为低碳改进提供依据。
系统边界与5.2.10保持一致，宜在报告中以文字或流程图明确表示下列阶段：
1. 原辅材料获取；
能源获取；
原辅料运输；
产品生产至产品出厂。
[bookmark: _Toc239048007]数据收集和清单分析
以下按原辅材料、运输、能源及生产过程排放/废弃物等活动数据给出记录示例，并列示数据来源、计量或监测方式和数据质量等信息。表A.2～表A.5给出数据记录格式示例。
原辅材料活动数据
	序号
	原辅材料名称
	消耗量
	单位
	数据来源
	计量/监测方式
	备注

	1
	××
	××
	t
	生产/领料记录
	××
	××

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


原辅材料运输活动数据
	序号
	原辅材料名称
	运输量
	运输距离
	运输方式/载具
	数据来源
	备注

	1
	××
	×× t
	×× km
	汽车/铁路/船舶等
	采购/物流记录
	××

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


能源活动数据
	序号
	能源名称
	消耗量
	单位
	数据来源
	计量方式
	备注

	1
	电力
	××
	kW·h
	能源计量记录
	电表
	××

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


生产过程排放和废弃物活动数据
	序号
	项目
	活动数据
	单位
	数据来源
	监测/计量方式
	备注

	1
	××
	××
	××
	生产/环境记录
	××
	××

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc239048008]数据取舍原则和分配原则
GB/T 24067规定了数据取舍和分配的相关要求。报告中的说明内容可包括数据取舍原则、分配原则及其依据；对同一生产系统存在多产品或共线生产的，可说明避免分配或采用物理关系参数进行分配的处理方式，并列示被取舍的数据及其理由。
[bookmark: _Toc239048009]量化方法和结果
表A.6给出按照GB/T 24067量化后，按生命周期阶段列示温室气体排放量及其贡献比例的示例。
产品碳足迹量化结果
	序号
	生命周期阶段
	碳足迹/(kg CO₂e/t)
	贡献比/%

	1
	原辅材料获取
	××
	××

	2
	能源获取
	××
	××

	3
	原辅料运输
	××
	××

	4
	产品生产
	××
	××

	5
	总计
	××
	100


[bookmark: _Toc239048010]结果解释及改进建议
结果解释示例内容包括主要排放贡献阶段、关键数据和不确定性，以及结合评价产品实际提出的低碳改进建议或方案。







[bookmark: _Toc239048011]
（规范性）
绿色肥料产品田间应用效果验证要求
[bookmark: _Toc239048012]范围
本附录规定表3～表17基础产量保持率以及表18田间效果验证项目的试验方法、处理设置、证据数量、指标计算、统计分析、证据覆盖和报告要求。
[bookmark: _Toc239048013]方法采用
基础产量保持率和表18田间效果验证项目的田间试验应按NY/T 2544—2014执行。生物有机肥按NY/T 1536—2025执行；大量元素水溶肥料按NY/T 3552—2020执行。直接适用的专项田间试验标准另有规定时，按其规定执行。
[bookmark: _Toc239048014]有效试验单元和最低证据量
基础产量保持率验证应至少具有2个独立有效试验单元，并覆盖2个不同地点或2个不同生长季。直接适用专项标准规定更多试验地点、试验季数或试验年限的，应同时满足该专项标准。
多年生果树等作物应至少覆盖2个完整生产年度。土壤改良效果应在同一地块完成不少于2个生长季的连续验证。
本文件实施前已经完成的田间试验报告可作为评价证据，但应能够证明供试产品及推荐使用条件与评价产品一致，试验方法符合本附录或直接适用的专项标准，且原始数据、计算过程和统计分析能够复核。
[bookmark: _Toc239048015]试验地、作物和供试产品
试验地和供试作物应符合NY/T 2544—2014的规定。生物有机肥和大量元素水溶肥料分别按NY/T 1536—2025和NY/T 3552—2020的规定执行。
供试产品应与评价产品一致，并记录产品名称、执行标准、规格、批号、主要养分或功能组分、生产日期、推荐施用量和施用方法。
[bookmark: _Toc239048016]试验处理和养分投入
基础产量保持率验证至少应设置GF和CF。需要扣除土壤背景贡献时，应增设CK。直接适用专项标准规定其他对照的，按其规定执行。
不涉及减量施肥时，GF与CF的控制养分投入应按同一口径折算并保持可比。
减量稳产评价时，CF按3.2执行，GF按表18规定的控制养分减量率设置。
[bookmark: _Toc239048017]试验实施、记录、收获和取样
试验实施、田间记录、收获和取样按NY/T 2544—2014执行。生物有机肥和大量元素水溶肥料分别按NY/T 1536—2025和NY/T 3552—2020执行。
田间效果验证的目标指标、采样或监测位置、频次、检测或监测方法和统计方法应在试验方案中确定。
[bookmark: _Toc239048018]指标计算和统计分析
[bookmark: _Toc239048019]基础产量保持率
基础产量保持率按式（B.1）计算：

式中：
Ry——基础产量保持率，%；
YGF——GF处理产量；
YCF——CF处理产量。
[bookmark: _Toc239048020]控制养分减量稳产
控制养分减量率按式（B.2）计算：

式中：
Rf——控制养分减量率，%；
FGF——GF处理控制养分投入量；
FCF——CF处理同一控制养分投入量。
减量稳产认定应同时满足表18规定的控制养分减量率和相应产品评价指标表规定的基础产量保持率。
[bookmark: _Toc239048021]养分利用效率提高
设置CK并采用肥料养分表观利用率比较时，各处理肥料养分表观利用率按式（B.3）计算：

式中：
Et——某处理肥料养分表观利用率，%；
Ut——该处理作物地上部或专项标准规定部位的养分吸收量；
UCK——CK处理相同口径的养分吸收量；
Ft——该处理相应控制养分投入量。
养分利用效率提高率按式（B.4）计算：

式中：
IE——养分利用效率提高率，%；
EGF——GF处理肥料养分表观利用率；
ECF——CF处理肥料养分表观利用率。
直接适用的专项标准规定其他利用效率指标时，应按该标准规定的同口径指标进行GF/CF比较。采用式（B.4）时，ECF应大于0；ECF小于等于0时，不应作出养分利用效率提高率认定。
[bookmark: _Toc239048022]土壤改良效果
土壤改良效果按NY/T 2271—2016的适用要求进行验证。目标指标及改善方向应在试验前确定，土壤采样和监测按NY/T 1119—2019执行；pH、有机质、容重、水溶性盐总量、阳离子交换量、团聚体等按NY/T 1121相应部分测定。两个处理采用配对设计时，应按配对设计进行t检验；多于两个处理采用完全随机区组设计时，应采用方差分析，并采用PLSD法进行多重比较。GF处理较CF处理向预定改善方向变化且检验结果p＜0.05时，判定该目标土壤指标显著改善。
[bookmark: _Toc239048023]田间氮磷损失减排率
田间氮磷损失减排率按式（B.5）计算。氨挥发按GB/T 47215—2026测定；农田地表径流按GB/T 41222—2021监测；流域农业面源污染监测按NY/T 3824—2020执行。其他目标氮磷损失指标应采用直接适用的现行标准方法。生物有机肥的环境效应评价按NY/T 4542—2025执行。

RL——田间氮磷损失减排率，%；
LGF——GF处理目标氮或磷损失指标值；
LCF——CF处理同一目标指标值。
采用式（B.5）时，LCF应大于0；LCF小于等于0时，不应作出田间氮/磷损失减排率认定。直接适用的专项标准另有规定时，按其规定执行。
[bookmark: _Toc239048024]田间温室气体减排率
田间温室气体减排率按式（B.6）计算。作物生产田间温室气体的监测边界、监测频次和CO₂e核算按NY/T 4300—2023执行。

RG——田间温室气体减排率，%；
GGF——GF处理目标温室气体排放量或CO₂e；
GCF——CF处理相同边界和口径的排放量或CO₂e。
采用式（B.6）时，GCF应大于0；GCF小于等于0时，不应作出田间温室气体减排率认定。直接适用的专项标准另有规定时，按其规定执行。
[bookmark: _Toc239048025]多单元判定
各有效试验单元应分别计算并列示评价指标。基础产量保持率、养分利用效率提高率、田间氮/磷损失减排率和田间温室气体减排率各有效试验单元结果的算术平均值应达到相应评价要求，且单个结果达到相应评价要求的有效试验单元数不应少于总数的2/3；计算所得数量非整数时，向上取整。
控制养分减量稳产评价中，各有效试验单元的控制养分减量率均应达到表18规定的要求，基础产量保持率按前款规定判定。
土壤改良效果评价中，同一目标土壤指标在不少于有效试验单元总数2/3的试验单元中符合B.7.4规定的显著改善判定条件时，计为1项显著改善指标；显著改善指标数量应达到表18规定的要求。
不同地点或不同生长季的原始产量、土壤指标或环境监测绝对值不应直接合并后进行显著性检验。
[bookmark: _Toc239048026]证据覆盖、采信和重新验证
基础产量保持率验证可选择评价产品推荐使用范围内的代表性作物，不要求对推荐使用的每一种作物分别验证。
表18田间效果验证项目的认定结论应限于试验所覆盖的作物类别、农业生态条件和施用方案；扩大认定范围时，应提供相应验证证据。
评价产品的主要养分含量或比例、功能组分、微生物菌种/菌株、产品形态、推荐施用量或施用方法发生变更，导致原田间试验的供试产品或施用条件与评价产品不一致时，应补充田间验证。
[bookmark: _Toc239048027]田间应用效果报告最低内容
田间应用效果报告至少应包含下列内容，报告格式示例见附录C。
——试验来源、目的、基础产量保持率以及拟认定的表18田间效果验证项目；
——评价产品名称、执行标准、规格、批号、主要养分/功能组分、推荐施用量和施用方法；
——试验地点、时间、农业生态条件、作物及品种、前茬、土壤类型和基础肥力；
——GF、CF、CK及其他处理的完整设置，各处理施肥品种、施用量、控制养分投入量、施肥时期和方法；
——试验布局、小区面积、重复次数、随机化方式以及专项标准要求的其他设计信息；
——田间管理、气象/灌溉、异常事件及其处理；
——各有效试验单元和各重复的原始产量、植株养分、土壤、环境或温室气体监测数据；
——计算过程、统计方法、显著性检验结果和表2、表3～表17及表18田间效果验证项目的判定结果；
——试验结论、证据可覆盖的作物/区域/施用条件及不宜外推的边界；
——检测报告、原始记录、试验布置图、照片及能够支持复核的其他附件。
[bookmark: _Toc239048028]
（资料性）
绿色肥料产品田间应用效果报告示例
[bookmark: _Toc239048029]概述
本附录给出绿色肥料产品田间应用效果报告的示例结构，用于帮助生产企业、试验承担单位和评价机构按照附录B整理田间验证资料。报告的技术有效性按附录B判定，本附录不增加评价指标或判定要求。
[bookmark: _Toc239048030]基本信息
表C.1基本信息
	序号
	项目
	示例内容

	1
	报告编号
	×××

	2
	报告日期
	××××年××月××日

	3
	评价产品名称
	×××

	4
	执行标准
	×××

	5
	规格/型号
	×××

	6
	产品批号
	×××

	7
	主要养分/功能组分
	×××

	8
	推荐施用量和施用方法
	×××

	9
	生产企业
	×××

	10
	试验承担单位
	×××

	11
	报告编制人/审核人
	×××


[bookmark: _Toc239048031]试验目的和验证项目
表C.2验证项目
	序号
	验证项目
	是否适用
	拟验证声明/说明

	1
	基础产量保持率
	是
	全部评价产品

	2
	控制养分减量稳产
	□是  □否
	表18田间效果验证项目（适用时）

	3
	养分利用效率提高率
	□是  □否
	表18田间效果验证项目（适用时）

	4
	土壤改良效果
	□是  □否
	表18田间效果验证项目（适用时）

	5
	田间氮/磷损失减排率
	□是  □否
	表18田间效果验证项目（适用时）

	6
	田间温室气体减排率
	□是  □否
	表18田间效果验证项目（适用时）


[bookmark: _Toc239048032]试验地点、作物和基础条件
表C.3试验单元基本情况
	序号
	项目
	试验单元1
	试验单元2
	其他试验单元

	1
	地点/农业生态区
	×××
	×××
	×××

	2
	试验时间/生长季
	×××
	×××
	×××

	3
	作物及品种
	×××
	×××
	×××

	4
	前茬
	×××
	×××
	×××

	5
	土壤类型
	×××
	×××
	×××

	6
	pH
	×××
	×××
	×××

	7
	有机质
	×××
	×××
	×××

	8
	与控制养分相关的基础肥力
	×××
	×××
	×××


[bookmark: _Toc239048033]处理设置和养分投入
表C.4处理及养分投入
	序号
	处理
	肥料/产品
	施用量
	N投入
	P₂O₅投入
	K₂O投入
	施用时期和方法

	1
	GF
	×××
	××
	××
	××
	××
	×××

	2
	CF
	×××
	××
	××
	××
	××
	×××

	3
	CK（适用时）
	×××
	××
	××
	××
	××
	×××

	4
	其他处理（适用时）
	×××
	××
	××
	××
	××
	×××


[bookmark: _Toc239048034]试验设计和田间管理
表C.5试验设计和管理记录
	序号
	项目
	记录内容
	备注

	1
	小区面积
	×× m²
	××

	2
	重复次数
	××次
	××

	3
	随机化/区组方式
	×××
	××

	4
	播种/定植
	×××
	××

	5
	灌溉
	×××
	××

	6
	植保/除草
	×××
	××

	7
	主要气象条件
	×××
	××

	8
	异常事件及处理
	×××
	××


[bookmark: _Toc239048035]原始数据
表C.6产量原始数据表
	序号
	试验单元
	处理
	重复1
	重复2
	重复3
	其他重复
	单位

	1
	×××
	GF
	××
	××
	××
	××
	kg/小区或kg/hm²

	2
	×××
	CF
	××
	××
	××
	××
	kg/小区或kg/hm²

	3
	×××
	CK（适用时）
	××
	××
	××
	××
	kg/小区或kg/hm²


表C.7其他验证指标原始数据表
	序号
	试验单元
	指标名称
	处理
	测定结果
	检测/监测方法
	报告或原始记录编号

	1
	×××
	×××
	GF
	×××
	×××
	×××

	2
	×××
	×××
	CF
	×××
	×××
	×××

	3
	×××
	×××
	CK（适用时）
	×××
	×××
	×××


[bookmark: _Toc239048036]计算、统计与判定结果
表C.8田间评价结果
	序号
	评价指标
	计算/统计结果
	显著性或有效单元情况
	对应要求
	判定

	1
	基础产量保持率
	××%
	×××
	表3～表17对应值
	□符合  □不符合

	2
	控制养分减量稳产（适用时）
	×××
	×××
	表18田间效果验证
	□符合  □不符合

	3
	养分利用效率提高率（适用时）
	××%
	×××
	表18田间效果验证
	□符合  □不符合

	4
	土壤改良效果（适用时）
	×××
	×××
	表18田间效果验证
	□符合  □不符合

	5
	田间氮/磷损失减排率（适用时）
	××%
	×××
	表18田间效果验证
	□符合  □不符合

	6
	田间温室气体减排率（适用时）
	××%
	×××
	表18田间效果验证
	□符合  □不符合


[bookmark: _Toc239048037]结论、证据覆盖和附件
表C.9结论和证据适用范围
	序号
	项目
	示例内容

	1
	田间验证结论
	×××

	2
	可覆盖作物/作物类别
	×××

	3
	可覆盖农业生态条件/地区
	×××

	4
	可覆盖施用量和施用方式
	×××

	5
	不宜外推的边界
	×××

	6
	附件清单
	原始记录、检测报告、统计分析、试验布置图、照片等
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